青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino C程序如下，当变量score的值为100时，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	DCBA



	B. 
	
	B



	C. 
	
	A



	D. 
	
	无输出




	
	

	
	试题编号：20240313173304640

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设及部分程序如下，当实现按键开关按下后，LED点亮时，程序块
[bookmark: _GoBack]中A和B的值分别是？（ ）
  [image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	HIGH / HIGH



	B. 
	
	HIGH / LOW



	C. 
	
	LOW / HIGH



	D. 
	
	LOW / LOW




	
	

	
	试题编号：20240313173305063

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	Arduino UNO/Nano主控板MCU的总线宽度是？（ ）

	 
		A. 
	
	8位



	B. 
	
	16位



	C. 
	
	32位



	D. 
	
	64位




	
	

	
	试题编号：20240313173303639

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，变量sum的值是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	6



	B. 
	
	8



	C. 
	
	16



	D. 
	
	18




	
	

	
	试题编号：20240313173305017

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	Arduino C程序如下，当变量val的值为0时，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_259]

	 
		A. 
	
	无输出



	B. 
	
	1



	C. 
	
	4



	D. 
	
	1234




	
	

	
	试题编号：20240313173304594

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，通常情况下，函数digitalWrite(A0,val)中，变量val值的范围是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0 ~ 5



	C. 
	
	0 ~ 255



	D. 
	
	0 ~ 1023




	
	

	
	试题编号：20240313173304000

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: IMG_260]

	 
		A. 
	
	*



	B. 
	
	****



	C. 
	
	*****



	D. 
	
	**********




	
	

	
	试题编号：20240313173304703

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	读取当前环境光数据，电路如下图所示，当光照强度减小时，analogRead(A1)的返回值是？（ ）
[image: IMG_261]

	 
		A. 
	
	增大



	B. 
	
	减小



	C. 
	
	不变



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20240313173304860

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	有关Arduino C程序的loop()函数，下列说法不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	程序中loop()函数不可缺失。



	B. 
	
	loop()函数中一般放置主执行代码



	C. 
	
	程序运行时，首先运行loop()函数内的程序。



	D. 
	
	loop()函数中的程序会循环运行。




	
	

	
	试题编号：20240313173303577

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，控制直流小电机速度的变化，通常情况下，应使用的函数是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	digitalWrite()



	B. 
	
	digitalRead()



	C. 
	
	analogWite()



	D. 
	
	analogRead()




	
	

	
	试题编号：20240313173304109

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino C语言中，描述符boolean表示的是？（ ）

	 
		A. 
	
	整型



	B. 
	
	布尔型



	C. 
	
	单精度浮点型



	D. 
	
	字节型




	
	

	
	试题编号：20240313173304484

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino C语言中，表示逻辑或(or)的运算符是？（ ）

	 
		A. 
	
	&&



	B. 
	
	||



	C. 
	
	!



	D. 
	
	!=




	
	

	
	试题编号：20240313173304531

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	下图所示标识中，属于PNP三极管的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_262]



	B. 
	
	[image: IMG_263]



	C. 
	
	[image: IMG_264]



	D. 
	
	[image: IMG_265]




	
	

	
	试题编号：20240313173304218

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	采用外部下拉电阻电路读取按键开关的返回值，电路如下图所示，图中A和B所对应的器件是？（ ）
[image: IMG_266]

	 
		A. 
	
	按键开关/电阻



	B. 
	
	电阻/按键开关



	C. 
	
	按键开关/导线



	D. 
	
	导线/按键开关




	
	

	
	试题编号：20240313173304156

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图所示电路，实现了通过按键开关切换高低电平，该电路属于？（ ）
  [image: IMG_267]

	 
		A. 
	
	外部上拉电阻电路



	B. 
	
	外部下拉电阻电路



	C. 
	
	内部上拉电阻电路



	D. 
	
	内部下拉电阻电路




	
	

	
	试题编号：20240313173304954

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	Arduino UNO/Nano主控板的MCU中，可用于保存数据且断电后数据不丢失的是？（ ）

	 
		A. 
	
	串口



	B. 
	
	闪存（Flash）



	C. 
	
	主存（RAM）



	D. 
	
	EEPROM




	
	

	
	试题编号：20240313173309211

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列引脚3的输入信号中，函数pulseIn(3，LOW)的返回值为20的是？
（ ）

	 
		A. 
	
	[image: IMG_268]



	B. 
	
	[image: IMG_269]



	C. 
	
	[image: IMG_270]



	D. 
	
	[image: IMG_271]




	
	

	
	试题编号：20240313173305126

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino C语言中，二进制数的前缀是？（ ）

	 
		A. 
	
	0b



	B. 
	
	0x



	C. 
	
	0



	D. 
	
	F




	
	

	
	试题编号：20240313173303686

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino C语言，Serial类库的成员函数中用于设置串口波特率的成员函数是？（ ）

	 
		A. 
	
	Serial.begin()



	B. 
	
	Serial.print()



	C. 
	
	Serial.println()



	D. 
	
	Serial.write()




	
	

	
	试题编号：20240313173303748

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用函数digitalRead(5)读取返回值，当引脚5输入的电压是1.5V时，
函数的返回值是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	1023



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20240313173304047

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	下列选项中，和数值0x32相等的有？（ ）

	 
		A. 
	
	0b110010



	B. 
	
	32



	C. 
	
	50



	D. 
	
	062




	
	

	
	试题编号：20240313173303796

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序pinMode(3,mode);中,参数mode可供选择的是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	INPUT



	B. 
	
	OUTPUT



	C. 
	
	INPUT_PULLUP



	D. 
	
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20240313173304281

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	Arduino UNO/Nano主控板，引脚1具有的功能有？（ ）

	 
		A. 
	
	数字信号输入



	B. 
	
	数字信号输出



	C. 
	
	串口数据接收



	D. 
	
	串口数据发送




	
	

	
	试题编号：20240313173303843

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	对欧姆定律 U = I * R的解释中，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	流经导体的电流越大，导体两端的电压越大



	B. 
	
	流经导体的电流越大，导体两端的电压越小



	C. 
	
	流经导体的电流越小，导体两端的电压越大



	D. 
	
	流经导体的电流越小，导体两端的电压越小




	
	

	
	试题编号：20240313173304328

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	Arduino C语言，下列选项所示变量名称中，符合要求的有？（ ）

	 
		A. 
	
	按键值



	B. 
	
	switch



	C. 
	
	Pin_0



	D. 
	
	_Led2




	
	

	
	试题编号：20240313173304750

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	控制舵机转动到指定角度为闭环控制。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173303890

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	Arduino UNO/Nano主控板，板载LED灯和引脚13连接。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173304374

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	通过H桥电路控制马达，电流的方向控制马达的正转和反转。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173304437

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino C语言中，整型变量的存储空间是2个字节。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173304798

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	小型面包板和中间分割槽垂直的所有孔洞相连通。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20240313173303937

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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