青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，该模块运行后，引脚5输出的等效电压为0V，变量i
对应的值是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	255



	D. 
	
	1023




	
	

	
	试题编号：20241203234117431

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	程序模块如下图所示，当变量i的值为1023时，该程序模块的返回值是？（ ）
  [image: IMG_257]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	1



	C. 
	
	255



	D. 
	
	1023




	
	

	
	试题编号：20241203234117322

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	电路搭设如下图所示，下列选项中和搭设电路相一致的原理图是？（ ）
[image: IMG_258]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_259]



	B. 
	
	[image: IMG_260]



	C. 
	
	[image: IMG_261]



	D. 
	
	[image: IMG_262]




	
	

	
	试题编号：20241203234116947

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	一般情况下，下列器件中，可用下图程序模块进行操作的是？（ ）
[image: IMG_263]

	 
		A. 
	
	超声波传感器



	B. 
	
	电位器模块



	C. 
	
	按键模块



	D. 
	
	LED灯模块




	
	

	
	试题编号：20241203234116822

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	有关蜂鸣器，下列描述错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	蜂鸣器是执行器



	B. 
	
	蜂鸣器按照驱动方式分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器



	C. 
	
	蜂鸣器在程序驱动下可以发出不同频率的声音



	D. 
	
	有源蜂鸣器是指蜂鸣器内部有电源




	
	

	
	试题编号：20241203234116978

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用电位器控制舵机的转动角度，电位器连接在A5引脚，舵机连接
在A0引脚，程序实现当电位器从一端旋转至另外一端时，舵机从0度旋转至180度，程序中红框
A对应的程序是？（ ）
  [image: IMG_264]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_265]



	B. 
	
	[image: IMG_266]



	C. 
	
	[image: IMG_267]



	D. 
	
	[image: IMG_268]




	
	

	
	试题编号：20241203234117525

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	流程图图例如下，与该图例功能对应的选项是？（ ）
  [image: IMG_269]

	 
		A. 
	
	开始/结束



	B. 
	
	输入/输出



	C. 
	
	判断



	D. 
	
	处理




	
	

	
	试题编号：20241203234117166

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列选项中，用于表示电压的符号是？（ ）

	 
		A. 
	
	A



	B. 
	
	V



	C. 
	
	U



	D. 
	
	R




	
	

	
	试题编号：20241203234116759

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，程序运行后串口监视器显示的内容是？（ ）
[image: IMG_270]

	 
		A. 
	
	[image: IMG_271]



	B. 
	
	[image: IMG_272]



	C. 
	
	[image: IMG_273]



	D. 
	
	[image: IMG_274]




	
	

	
	试题编号：20241203234117572

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	程序模块如下图所示，该程序运行后，变量val的值是？（ ）

[image: IMG_275]



	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	255



	C. 
	
	1023



	D. 
	
	不确定




	
	

	
	试题编号：20241203234117619

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	在电路原理图中，下图所示器件标识符表示的是？（ ）
[image: IMG_276]

	 
		A. 
	
	三极管



	B. 
	
	LED



	C. 
	
	电阻



	D. 
	
	光敏电阻




	
	

	
	试题编号：20241203234116463

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino UNO/Nano主控板，在Mixly程序中使用变量保存逻辑表达式的返回值，通常情况下该变
量的类型应该为？（ ）

	 
		A. 
	
	整数型



	B. 
	
	字符型



	C. 
	
	字节型



	D. 
	
	布尔型




	
	

	
	试题编号：20241203234117275

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列说法错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	主控板是控制器



	B. 
	
	可以通过Vin引脚给主控板供电



	C. 
	
	主控板的MCU可以用作传感器



	D. 
	
	通常情况下，主控板的工作主频是16MHz




	
	

	
	试题编号：20241203234116587

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列选项中，不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	电路搭设过程中，不可以带电插拔元器件



	B. 
	
	电路搭设完毕，应先检查无误后再通电



	C. 
	
	电路搭设过程中，优先采用黑色杜邦线和电源正极连接



	D. 
	
	电路搭设时，手尽量不要接触主控板的引脚和焊点




	
	

	
	试题编号：20241203234116540

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行后，板载LED灯总闪烁时长为2秒，变量i的值是？（ ）
[image: IMG_277]

	 
		A. 
	
	-2



	B. 
	
	-3



	C. 
	
	3



	D. 
	
	4




	
	

	
	试题编号：20241203234117478

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	一般情况下，下图程序模块对应的器件类别是？（ ）
[image: IMG_278]

	 
		A. 
	
	执行器



	B. 
	
	传感器



	C. 
	
	触发器



	D. 
	
	控制器




	
	

	
	试题编号：20241203234116884

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	程序如下图所示，该程序结构对应是？（ ）
[image: IMG_279]

	 
		A. 
	
	顺序结构



	B. 
	
	单分支选择结构



	C. 
	
	循环结构



	D. 
	
	双分支选择结构




	
	

	
	试题编号：20241203234117197

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	程序如下图所示，该程序中循环体被执行的次数是？（ ）
  [image: IMG_280]

	 
		A. 
	
	0次



	B. 
	
	3次



	C. 
	
	4次



	D. 
	
	9次




	
	

	
	试题编号：20241203234117244

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino UNO/Nano主控板通过USB数据线连接到计算机，下列选项中USB数据线所不具有的作用
[bookmark: _GoBack]是？（ ）

	 
		A. 
	
	给主控板供电



	B. 
	
	向主控板发送数据



	C. 
	
	向计算机发送数据



	D. 
	
	控制主控板程序的运行




	
	

	
	试题编号：20241203234116510

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	通常情况下，电位器属于？（ ）

	 
		A. 
	
	传感器



	B. 
	
	执行器



	C. 
	
	控制器



	D. 
	
	激发器




	
	

	
	试题编号：20241203234116416

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	程序模块如下图所示，下列选项说法正确的有？（ ）
[image: IMG_281]

	 
		A. 
	
	该程序模块的运算结果永远为真



	B. 
	
	仅当3≤i≤5时，模块的运算结果为真



	C. 
	
	当变量i的值为1时，程序模块的运算结果为真



	D. 
	
	当变量i的值为6时，程序模块的运算结果为真




	
	

	
	试题编号：20241203234117353

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列选项中，属于模拟信号的是？（ ）

	 
		A. 
	
	电位器的输入值



	B. 
	
	操场上的学生数量



	C. 
	
	杯中热水温度的变化



	D. 
	
	身高的变化




	
	

	
	试题编号：20241203234117010

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|C|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	正常情况下，下列选项中，属于导体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	自来水



	B. 
	
	玻璃



	C. 
	
	纸张



	D. 
	
	铁丝




	
	

	
	试题编号：20241203234116619

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	下列有关Arduino的描述中，正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino 通常是指各种类型的主控板和Arduino IDE



	B. 
	
	Arduino主控板有多种类型



	C. 
	
	未经许可，可在主控板上标注“Arduino”标识



	D. 
	
	Arduino以开源的方式进行推广




	
	

	
	试题编号：20241203234116650

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	关于并联电路，下列选项中说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	并联电路中，各支路的两端分别连接于两个节点



	B. 
	
	并联电路中，连接与两个节点的多个支路两端的电压相同



	C. 
	
	并联电路总电阻等于各支路电阻之和



	D. 
	
	并联电路上支路有一处断开，则整个电路断路




	
	

	
	试题编号：20241203234117056

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Mixly程序设计中，仅有0表示假。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20241203234117400

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	电子器件模块的引脚标识符为“-”，表示该引脚应连接电源的负极。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20241203234116728

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	正常情况下，我国居民生活用电采用的是220V的直流电。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20241203234116697

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	红外遥控是一种无线通信方式，且红外遥控器每个按键对应不同的编码。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20241203234117087

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	根据欧姆定律可知，电阻的阻值随着电压的增大而增大。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20241203234117119

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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