青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
一、实操试题(共1题，共100分)
	1.
	主题：答案显示器
器件：ESP32主控板，按键模块2个（分别为按键A和按键B）、8x8LED点阵1块、74HC595移位寄存
器级联芯片（或模块）及相应辅件。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。
任务要求： 
通过在8x8点阵显示“√”表示答案正确，显示“×”表示答案错误。通过按键A和按键B控制显示
[bookmark: _GoBack]内容。具体任务要求如下：
(1)程序启动后，8x8点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭。
(2)点击按键A或按键B后，装置进入工作状态，此时显示屏为黑色。
(3)装置进入工作状态后，仅当按键A按下时，8x8点阵屏显示“√”图案。
(4)装置进入工作状态后，仅当按键B按下时，8x8点阵屏显示“×”图案。
(5)装置进入工作状态后，当按键A和按键B都按下时，8x8点阵屏最外侧四边的LED灯点亮，中间区
域LED灯熄灭。
(6) “√”和“×”图案形状自行确定
(7)程序采用Arduino C/C++代码编写，不得使用外部库调用；
(8)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS5_身份证号，
大小5M以下；
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传；
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

评分项：
1.器件及器件连接（20分）
2.功能实现（80分）
(1)实现装置通电启动后，8x8点阵最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭；（15分）
(2)实现第一次点击按键A或按键B后，装置进入工作状态，8x8点阵屏为黑色；（10分）
(3)实现仅当按键A按下时，8x8点阵屏显示“√”图案；（20分）
(4)实现仅当按键B按下时，8x8点阵屏显示“×”图案；（20分）
(5)实现当按键A和按键B都按下时，8x8点阵屏最外侧四边的LED灯点亮，中间区域LED灯熄灭
。（15分）



