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实操题及评分标准(共1题，共100分)
1.-、实操考题
主题:智能自助红绿灯(四级)
器件:Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个，超声波传感器1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建
任务要米:售助红银们为行人扩穿主的时使用，人行首的技遇行的月为100、为了安全起见、当人行道变为绿们前，通过语声波格队主洛是否有车级压在通过，如有车辆工在通山延长主路黄的的长。当经声发传感器性具的随等值小于等于&n8)，泰示主路有车科工在通过人行道。具休要求如下：
(1)自助红绿灯未启动时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯，蜂鸣器保持静音,
(2)当人行道按键被按下后，如主路没有车辆通过，主路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯时长2秒;
(3)当人行道按键被按下后，如主路有车辆正在通过，主路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，此时黄灯的时长为5秒
(4)当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，蜂鸣器保持静音;
(5)当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，同时蜂鸣器发出提示音，提醒行人快速通过;
(6)人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器保持静音;
(7)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明:请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为:DJKS4 身份证号，大小5M以下;
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传;
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，不得使用图形化软件生成代码，如发现，实操成绩按照0分处理。
二、评分组成
1.电路搭设(20分)
元器件:
(1)装置中包含交通灯模块(或元器件);(2分)
(2)装置中包含按键模块(或元器件):(2分)
(3)装置中包含蜂鸣器模块(或元器件);(2分)
(4)装置中包含超声波传感器;(2分)
电路搭设:
(5)交通灯模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)
(6)按键模块(或元器件)与主控板正确连接;
(3分)
(7)蜂鸣器模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)
(8)超声波传感器与主控板正确连接。(3分)
2.功能实现(80分)
(1)实现自助红绿灯未启动时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯，蜂鸣器保持静音;(10分)
(2)实现当人行道按键被技下后，目超声波传感器检测的距离大于5厘米时，主路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯的时长为2秒;(10分)
(3)实现当人行道按链被技下后，目超声波传感器检测的距离不大于5厘米时，丰路的绿灯延时1秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯的时长为5秒:(10分)
(4)实现当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，蜂鸣器保持静音;(20分)
(5)实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒;(20分)
(6)实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，蜂鸣器发出提示音。(10分)
