青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	5



	C. 
	
	10



	D. 
	
	15




	
	

	
	试题编号：20250302233426308

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	Arduino UNO/Nano主控板中，具有数字信号输入和输出功能的引脚数量有？（ ）

	 
		A. 
	
	6个



	B. 
	
	14个



	C. 
	
	20个



	D. 
	
	22个




	
	

	
	试题编号：20250302233425933

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	程序模块如下，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	25



	B. 
	
	30



	C. 
	
	45



	D. 
	
	55




	
	

	
	试题编号：20250302233426355

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	2025年蛇年春晚，节目《秧BOT》机器人舞蹈表演节目点燃了全国观众的热情，请问参加节目表演
[bookmark: _GoBack]的机器人形态是？（ ）

	 
		A. 
	
	人形机器人



	B. 
	
	四足机器狗



	C. 
	
	无人机



	D. 
	
	轮式机器人




	
	

	
	试题编号：20250302233425324

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	读取电位器模块的返回值，下列模块中，通常情况下，应采用的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233426652

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	下列选项中，属于绝缘体的是？（ ）

	 
		A. 
	
	铝箔



	B. 
	
	铜钱



	C. 
	
	陶瓷



	D. 
	
	铁钉




	
	

	
	试题编号：20250302233425496

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列器件中，可用于检测环境光强度的器件是？（ ）

	 
		A. 
	
	光敏电阻



	B. 
	
	湿度传感器



	C. 
	
	蜂鸣器



	D. 
	
	电位器




	
	

	
	试题编号：20250302233425418

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列关于欧姆定律的选项中，电流、电压、电阻三者关系表达错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	I=U/R



	B. 
	
	U=I*R



	C. 
	
	I=U*R



	D. 
	
	R=U/I




	
	

	
	试题编号：20250302233425840

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	下列选项中，用于表示电流单位的名称和符号是？（ ）

	 
		A. 
	
	安培,A



	B. 
	
	伏特,V



	C. 
	
	欧姆,R



	D. 
	
	法拉,F




	
	

	
	试题编号：20250302233425793

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，通过超声波传感器检测的距离来控制板载LED灯，程序如下图所示，
下列说法正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	当超声波检测的距离值小于等于5厘米时，板载LED灯点亮



	B. 
	
	当超声波检测的距离值小于5厘米时，板载LED灯点亮



	C. 
	
	当超声波检测的距离值大于5厘米时，板载LED灯点亮



	D. 
	
	当超声波检测的距离值大于等于5厘米时，板载LED灯点亮




	
	

	
	试题编号：20250302233426840

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设如下图所示，通过引脚6控制LED灯的亮灭，下列选项中，
能让LED灯点亮的程序模块是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233426730

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	一个简单的交互装置使用到如下模块，其中一般用做执行器的是？（ ）

	 
		A. 
	
	触碰开关



	B. 
	
	光敏电阻模块



	C. 
	
	蜂鸣器



	D. 
	
	超声波传感器模块




	
	

	
	试题编号：20250302233425887

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	关于Arduino，下列说法错误的是？（ ）

	 
		A. 
	
	Arduino起源于意大利



	B. 
	
	Arduino以开源的方式进行推广



	C. 
	
	Arduino主控板有多种类型



	D. 
	
	Arduino只能以图形化进行编程




	
	

	
	试题编号：20250302233425543

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	下列选项所示的流程图图例中，表示程序开始和结束的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233426246

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	下列循环模块中，循环体执行次数为5次的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233426418

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	通常情况下，人体的安全电压是？（ ）

	 
		A. 
	
	5V



	B. 
	
	24V



	C. 
	
	36V



	D. 
	
	48V




	
	

	
	试题编号：20250302233425449

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行时，板载LED灯闪烁的次数是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	2



	C. 
	
	3



	D. 
	
	6




	
	

	
	试题编号：20250302233426777

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序中，变量val的返回值范围是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	0/1



	C. 
	
	0~255



	D. 
	
	0~1023




	
	

	
	试题编号：20250302233425980

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino Nano主控板，通过按键控制LED灯，按键模块连接到引脚2，LED灯模块连接到引脚3，
程序如下，下列选项中说法正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	按键按下后LED等点亮



	B. 
	
	按键按下后LED灯熄灭



	C. 
	
	按键按下后LED灯闪烁



	D. 
	
	按键按下后，LED灯亮灭状态不确定




	
	

	
	试题编号：20250302233426887

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	下列选项中，属于逻辑运算模块的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233426480

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	Arduino UNO/Nano主控板，电位器连接到A0引脚，下图程序运行时，当电位器旋转至端部，变量
potVal值可能是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	255



	C. 
	
	1023



	D. 
	
	不能确定




	
	

	
	试题编号：20250302233426543

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	如图所示电路，下列说法正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	该电路是串联电路



	B. 
	
	当电源电压升高时，电路中的电流增大



	C. 
	
	电阻R1和电阻R2两端的电压相同



	D. 
	
	电阻R1和电阻R2的电流相同




	
	

	
	试题编号：20250302233426043

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	如图所示A/B/C/D四个电路中，当按键开关按下后，LED灯点亮的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	电路A



	B. 
	
	电路B



	C. 
	
	电路C



	D. 
	
	电路D




	
	

	
	试题编号：20250302233426090

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|B

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	通常情况下，关于Arduino UNO/Nano主控板，下列说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	主控板主控芯片的工作频率为16MHz



	B. 
	
	主控板Flash的空间大小为32Kb



	C. 
	
	主控板主控芯片的型号为ATmega328P



	D. 
	
	主控板工作电压为5V




	
	

	
	试题编号：20250302233425637

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列选项中，表示元器件电源（正极）的标识符有？（ ）

	 
		A. 
	
	V



	B. 
	
	VCC



	C. 
	
	5V



	D. 
	
	+




	
	

	
	试题编号：20250302233425605

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|A|B|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	上传到Arduino UNO/Nano主控板的程序，在断电后不会丢失。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233426184

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	当搭设的电路通电运行时，可以带电插拔元器件。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233425684

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	变量A的值为2，变量B的值为3，下图程序模块的运算结果是真。（ ）
[image: 点击放大]

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233426590

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	英国物理学家弗莱明根据“爱迪生效应”发明了电子管。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233425746

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	Arduino UNO/Nano主控板的A0~A5引脚，可作为模拟输入引脚使用，也可以作为数字引脚使用。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233426137

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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