青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（五级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	2025年初，中国科技初创公司深度求索在大模型领域迅速崛起，其开源的大模型成为全球AI领域的焦点，请问该大模型的名称是？（ ）

	 
		A. 
	
	ChatGPT



	B. 
	
	Transformer



	C. 
	
	AlphaFold



	D. 
	
	DeepSeek




	
	

	
	试题编号：20250302233648220

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	ESP32-WROOM模组的处理器核心数量是？（ ）

	 
		A. 
	
	单核



	B. 
	
	双核



	C. 
	
	四核



	D. 
	
	八核




	
	

	
	试题编号：20250302233648267

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	一位数码管图示如下，在数码管显示数字“4”时，需要点亮的笔画是？（ ） 
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	a, b, c, d



	B. 
	
	b, c, f, g



	C. 
	
	c, d, e, f



	D. 
	
	a, b, g, e




	
	

	
	试题编号：20250302233648314

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	ESP32-WROOM模组的工作电压范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	1.8V~3.3V



	B. 
	
	2.7V~3.6V



	C. 
	
	5V~12V



	D. 
	
	7V~12V




	
	

	
	试题编号：20250302233648361

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	ESP32 for Arduino采用LEDC方式进行模拟输出时，将指定通道的PWM信号输出到GPIO引脚的函数是？（ ）

	 
		A. 
	
	analogWrite()



	B. 
	
	ledcAttachPin()



	C. 
	
	ledcDetachPin()



	D. 
	
	ledcWrite()




	
	

	
	试题编号：20250302233648595

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	ESP32 for Arduino函数ledcSetup(channel,freq,bit_num)中，参数channel的范围是？（ ）

	 
		A. 
	
	0~1



	B. 
	
	0~7



	C. 
	
	0~15



	D. 
	
	0~255




	
	

	
	试题编号：20250302233648642

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列选项中，UART数据帧中非必须包含的是？（ ）

	 
		A. 
	
	起始位



	B. 
	
	数据位



	C. 
	
	校验位



	D. 
	
	停止位




	
	

	
	试题编号：20250302233648688

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	下列传感器中，常用于公共场合自动控制灯光开关的传感器是？（ ）

	 
		A. 
	
	电位器



	B. 
	
	热释电模块



	C. 
	
	电容触碰传感器



	D. 
	
	霍尔传感器




	
	

	
	试题编号：20250302233648735

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	ESP32 for Arduino，读取按键开关S1的返回值，电路搭设如图所示，程序pinMode(4,mode);中mode的值应是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	INPUT



	B. 
	
	OUTPUT



	C. 
	
	INPUT_PULLUP



	D. 
	
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20250302233648782

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	ESP32 for Arduino,电路如图所示，当按键按着时触发中断，对应的中断触发模式是？（ ）
[image: IMG_256]

	 
		A. 
	
	ONLOW



	B. 
	
	ONHIGH



	C. 
	
	RISING



	D. 
	
	FALLING




	
	

	
	试题编号：20250302233648829

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	12



	B. 
	
	26



	C. 
	
	32



	D. 
	
	50




	
	

	
	试题编号：20250302233649064

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	48 - 65



	B. 
	
	48 - A



	C. 
	
	60 - 65



	D. 
	
	60 - A




	
	

	
	试题编号：20250302233649126

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	0x20 << 2的值是？（ ）

	 
		A. 
	
	40



	B. 
	
	64



	C. 
	
	128



	D. 
	
	200




	
	

	
	试题编号：20250302233649173

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	0x81 | 0x18的结果是？（ ）

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	63



	C. 
	
	99



	D. 
	
	153




	
	

	
	试题编号：20250302233649220

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的数值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	4



	B. 
	
	8



	C. 
	
	12



	D. 
	
	24




	
	

	
	试题编号：20250302233649267

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	ESP32 for Arduino程序如下，在串口监视器输出“cde”，方框A所对应的程序是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250302233649329

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	通过shiftOut函数向74HC595移位寄存器芯片DS引脚发送数据，部分程序及移位寄存器中的数
据如下，程序变量val的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	69



	B. 
	
	56



	C. 
	
	0x69



	D. 
	
	0x56




	
	

	
	试题编号：20250302233649470

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	电路搭设和对应的程序如下，当按键开关断开时，LED灯点亮，闭合时，LED灯熄灭，程序中A和
B分别为？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	INPUT_PULLUP HIGH



	B. 
	
	INPUT_PULLUP LOW



	C. 
	
	INPUT_PULLDOWN HIGH



	D. 
	
	INPUT_PULLDOWN LOW




	
	

	
	试题编号：20250302233649532

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	通过串口发送两个整型数12和21，采用奇校验，对应的校验位数据分别是？（ ）

	 
		A. 
	
	0,0



	B. 
	
	0,1



	C. 
	
	1,0



	D. 
	
	1,1




	
	

	
	试题编号：20250302233649563

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	ESP32 for Arduino程序如下，串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	12



	B. 
	
	15



	C. 
	
	18



	D. 
	
	24




	
	

	
	试题编号：20250302233649626

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	ESP32 WROOM模组集成丰富的外设，下列选项中，ESP32 WROOM模组所具备的外设有？（ ）

	 
		[bookmark: _GoBack]A. 
	
	蓝牙



	B. 
	
	WiFi



	C. 
	
	I2C



	D. 
	
	SPI




	
	

	
	试题编号：20250302233648454

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D|B|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	关于74HC595移位寄存器芯片，下列选项中，描述正确的有？（ ）

	 
		A. 
	
	支持级联扩展



	B. 
	
	数据输入是串行



	C. 
	
	数据输出是并行



	D. 
	
	复位引脚高电平有效




	
	

	
	试题编号：20250302233648876

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	ESP32 for Arduino采用DAC外设进行模拟输出时，可使用的引脚有？（ ）

	 
		A. 
	
	25



	B. 
	
	26



	C. 
	
	35



	D. 
	
	36




	
	

	
	试题编号：20250302233648923

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	ESP32 for Arduino，下列选项中，属于EEPROM类库成员函数的有？（ ）

	 
		A. 
	
	begin()



	B. 
	
	write()



	C. 
	
	commit()



	D. 
	
	read()




	
	

	
	试题编号：20250302233649376

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	ESP32主控芯片中，下列选项中可实现模拟输出的外设有？（ ）

	 
		A. 
	
	LEDC



	B. 
	
	Touch Sensor



	C. 
	
	DAC



	D. 
	
	SPI




	
	

	
	试题编号：20250302233648408

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	消除按键抖动一般有软件消抖和硬件消抖两种方式。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233648548

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	共阴极数码管的公共端需接低电平。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233648970

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	可以使用霍尔传感器检测磁场强度的变化。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233649017

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	二维数组初始化时，数组的第二维长度声明可以省略。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233649423

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	ESP32 WROOM模组集成了12 bit的ADC。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250302233648501

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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void setup() {
Serial.begin(115200);
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for (int j = 1i; j <= 1i; j++)
sum += matrix[i] []j]
Serial.println(sum);
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void setup() {
Serial.begin(115200);
byte val=036;
bitWrite(val,2,0);
Serial.println(val);
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void setup() {
Serial.begin(115200);
int i = 48, j = 65;
Serial.printf("%o - %c", i, j);
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void setup() {
Serial.begin(9600);
float matrix[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
Serial.println(sizeof (matrix[0]));




