青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（三级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	控制装置中，将非电的物理量转化为电信号的器件是？（ ）

	 
		A. 
	
	执行器



	B. 
	
	控制器



	C. 
	
	传感器



	D. 
	
	发生器




	
	

	
	试题编号：20250530134246383

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	下列选项中，属于执行器的是？（ ）

	 
		A. 
	
	按键



	B. 
	
	电位器



	C. 
	
	LED



	D. 
	
	红外接收模块




	
	

	
	试题编号：20250530134246430

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	下列电路符号中，用于标识LED的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[bookmark: _GoBack][image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134246492

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	下列选项中，说法正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	电路搭设完毕，直接通电运行，无需检查电路



	B. 
	
	电路搭设时，无需注意元器件的工作电压



	C. 
	
	电路搭设时，无需注意LED引脚的极性



	D. 
	
	电路搭设时，不可以带电插拔元器件




	
	

	
	试题编号：20250530134246539

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	下图面包板所示的四个标注点中，与中间蓝色点连通的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	A点



	B. 
	
	B点



	C. 
	
	C点



	D. 
	
	D点




	
	

	
	试题编号：20250530134246586

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	下列选项中，用于表示电流单位的是？（ ）

	 
		A. 
	
	I



	B. 
	
	U



	C. 
	
	R



	D. 
	
	A




	
	

	
	试题编号：20250530134246804

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	下列选项中，一般用做传感器的是？（ ）

	 
		A. 
	
	LED



	B. 
	
	舵机



	C. 
	
	蜂鸣器



	D. 
	
	按键




	
	

	
	试题编号：20250530134246851

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	Arduino UNO/Nano主控板中，同时具有数字信号和模拟信号输出功能的引脚数量有？（ ）

	 
		A. 
	
	0个



	B. 
	
	6个



	C. 
	
	14个



	D. 
	
	20个




	
	

	
	试题编号：20250530134246898

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	Arduino UNO/Nano主控板，程序模块如下，程序中变量val值的范围是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0/1



	B. 
	
	0/1023



	C. 
	
	0~255



	D. 
	
	0~1023




	
	

	
	试题编号：20250530134246945

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	下列选项中，读取电位器模块的返回值，所对应的模块是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134247008

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	流程图如下，与该流程图对应的程序模块是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134247242

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	楼道灯一般通过光敏电阻传感器和声音传感器的返回值作为输入，控制灯的点亮和熄灭，下列选项
中，通常用于表示两个传感器返回值之间逻辑关系的是？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134247320

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	程序模块如下，程序运行后，串口监视器输出的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	3



	B. 
	
	3.00



	C. 
	
	3.5



	D. 
	
	3.50




	
	

	
	试题编号：20250530134247367

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	程序如下，该程序运行后串口监视器显示的结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	5



	C. 
	
	10



	D. 
	
	15




	
	

	
	试题编号：20250530134247414

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	程序模块如下，程序运行后，串口监视器输出的结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	*



	B. 
	
	***



	C. 
	
	*******



	D. 
	
	**********




	
	

	
	试题编号：20250530134247476

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	如图所示电路，当光照强度减小时，下列选项中，关于电路中U2说法正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	增大



	B. 
	
	减小



	C. 
	
	不变



	D. 
	
	没有规律，不能确定




	
	

	
	试题编号：20250530134247633

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序运行所需要的时间是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	200毫秒



	B. 
	
	600毫秒



	C. 
	
	1200毫秒



	D. 
	
	1800毫秒




	
	

	
	试题编号：20250530134247695

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路原理图如下图所示，通过引脚5控制LED灯的状态，下列选项中，
控制LED灯点亮的程序模块是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134247773

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图程序模块控制板载LED灯闪烁2次，程序中变量val的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	2



	B. 
	
	3



	C. 
	
	-2



	D. 
	
	-3




	
	

	
	试题编号：20250530134247836

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，通过电位器控制舵机的转动，程序如下，当电位器旋转时，舵机转动的
角度范围是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0~1023



	B. 
	
	100~1000



	C. 
	
	45~135



	D. 
	
	0~180




	
	

	
	试题编号：20250530134247898

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	根据物体的导电性能差异，可以将物体划分为？（ ）

	 
		A. 
	
	导体



	B. 
	
	绝缘体



	C. 
	
	半导体



	D. 
	
	超导体




	
	

	
	试题编号：20250530134246633

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列选项中，表示元器件电源地（负极）的标识符有？（ ）

	 
		A. 
	
	-



	B. 
	
	V



	C. 
	
	G



	D. 
	
	GND




	
	

	
	试题编号：20250530134246680

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D|C

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	电子电路中，根据时间和数值的连续性，将信号划分为？（ ）

	 
		A. 
	
	数字信号



	B. 
	
	模拟信号



	C. 
	
	视频信号



	D. 
	
	音频信号




	
	

	
	试题编号：20250530134247055

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|A

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	如图所示电路，I1和I2分别表示流经电阻R1和R2的电流，U1和U2分别表示电阻R1和R2两端
的电压，U表示电源电压，I表示总的电流，下列选项中，正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	U1=I1*R1



	B. 
	
	U2=I2*R2



	C. 
	
	U1=U2



	D. 
	
	U=U1+U2




	
	

	
	试题编号：20250530134247102

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	下列选项中，属于循环结构的有？（ ）

	 
		A. 
	
	[image: 点击放大]



	B. 
	
	[image: 点击放大]



	C. 
	
	[image: 点击放大]



	D. 
	
	[image: 点击放大]




	
	

	
	试题编号：20250530134247539

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C|D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	Arduino起源于意大利，以开源的方式进行推广。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250530134246711

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	我国家庭用电电压为220V。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250530134246758

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	并联电路中，各支路的电流相等。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250530134247148

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	Arduino UNO/Nano主控板的板载LED连接引脚是13引脚。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250530134247180

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	字节型变量可以保存小数。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250530134247586

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：错误

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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