青少年机器人技术等级考试理论综合试卷（四级）
一、单选题(共20题，共80分)
	1.
	Arduino UNO/Nano主控板的MCU中，用于存储上传程序的器件是？（ ）

	 
		A. 
	
	RAM



	B. 
	
	Flash



	C. 
	
	EEPROM



	D. 
	
	REG




	
	

	
	试题编号：20250901181439126

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	2.
	有关Arduino C程序的loop()函数，下列说法不正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	loop()函数中的程序会循环运行



	B. 
	
	loop()函数中通常放置主执行程序



	C. 
	
	loop()函数不可以缺失



	D. 
	
	程序运行时，loop()函数首先被运行




	
	

	
	试题编号：20250901181439177

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	3.
	Arduino UNO/Nano主控板，下列选项中，具有数字信号输入和输出功能以及串口接收功能的引脚是？
[bookmark: _GoBack]（ ）

	 
		A. 
	
	引脚0



	B. 
	
	引脚1



	C. 
	
	引脚A4



	D. 
	
	引脚A5




	
	

	
	试题编号：20250901181439228

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	4.
	Arduino C语言中，0x标识符是？（ ）

	 
		A. 
	
	二进制整数前缀



	B. 
	
	八进制整数前缀



	C. 
	
	十进制整数前缀



	D. 
	
	十六进制整数前缀




	
	

	
	试题编号：20250901181439275

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	5.
	整数12对应的二进制数是？（ ）

	 
		A. 
	
	0b1001



	B. 
	
	0b1100



	C. 
	
	0b1010



	D. 
	
	0b0011




	
	

	
	试题编号：20250901181439323

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	6.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用analogWrite(pin,val)函数输出模拟信号，当val的值为127时，
引脚等效输出的电压值约是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	0V



	B. 
	
	2.5V



	C. 
	
	3.3V



	D. 
	
	5V




	
	

	
	试题编号：20250901181439560

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	7.
	Arduino UNO/Nano主控板，使用digitalWrite(pin,val)函数输出数字信号，当val的值为1时，
引脚输出的电压值是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	0V



	B. 
	
	2.5V



	C. 
	
	3.3V



	D. 
	
	5V




	
	

	
	试题编号：20250901181439607

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	8.
	如图所示电路，当光照强度减小时，下列选项中，关于电路中电流I说法正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	增大



	B. 
	
	减小



	C. 
	
	不变



	D. 
	
	没有规律，不能确定




	
	

	
	试题编号：20250901181439660

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	9.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关于
引脚模式设置正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	pinMode(7,INPUT)



	B. 
	
	pinMode(7,OUTPUT)



	C. 
	
	pinMode(7,INPUT_PULLUP)



	D. 
	
	pinMode(7,INPUT_PULLDOWN)




	
	

	
	试题编号：20250901181439713

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	10.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路如下图所示，通过7引脚获取按键的返回值，下列选项中，关
于电路描述正确的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	上拉电阻电路



	B. 
	
	下拉电阻电路



	C. 
	
	内部上拉电阻电路



	D. 
	
	上升沿电阻电路




	
	

	
	试题编号：20250901181439767

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	11.
	Arduino C语言中，描述符boolean表示的是？（ ）

	 
		A. 
	
	整型



	B. 
	
	布尔型



	C. 
	
	浮点型



	D. 
	
	无符号数




	
	

	
	试题编号：20250901181439992

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	12.
	Arduino C语言，下列选项中，用于表示两个条件中，有一个条件成立，整个条件就成立的逻辑运
算符是？（ ）

	 
		A. 
	
	&&



	B. 
	
	||



	C. 
	
	!



	D. 
	
	!=




	
	

	
	试题编号：20250901181440036

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	13.
	Arduino C程序如下，当变量val的值为3时，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	3



	B. 
	
	4



	C. 
	
	34



	D. 
	
	1234




	
	

	
	试题编号：20250901181440087

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	14.
	Arduino C程序如下，串口监视器输出为“B”，下列选项中，变量score所对应的范围是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	score ≥ 75



	B. 
	
	score ＜ 90



	C. 
	
	75 ＜ score ＜ 90



	D. 
	
	75 ≤ score ＜ 90




	
	

	
	试题编号：20250901181440137

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	15.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，串口监视器输出结果是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	0



	B. 
	
	3



	C. 
	
	0369



	D. 
	
	0123456789




	
	

	
	试题编号：20250901181440189

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	16.
	读取当前环境光数据，电路如下图所示，当光照强度减小时，analogRead(A1)的返回值增大，下图
中A和B所对应的是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	电阻 光敏电阻



	B. 
	
	导线 光敏电阻



	C. 
	
	光敏电阻 电阻



	D. 
	
	光敏电阻 导线




	
	

	
	试题编号：20250901181440327

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：A

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：A

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	17.
	Arduino C程序如下，该段程序运行后，变量sum的值是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	1



	B. 
	
	6



	C. 
	
	12



	D. 
	
	18




	
	

	
	试题编号：20250901181440379

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	18.
	Arduino UNO/Nano主控板，电路搭设及部分程序如下，当按键开关按下后，LED熄灭，程序块中
A和B的值分别是？（ ） 
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	HIGH / HIGH



	B. 
	
	HIGH / LOW



	C. 
	
	LOW / HIGH



	D. 
	
	LOW / LOW




	
	

	
	试题编号：20250901181440432

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：D

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	19.
	Arduino UNO/Nano主控板，引脚3的输入信号如下图所示，下列选项中，能正确读取输入信号的函
数是？（ ） 
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	pulseIn(3,HIGH)



	B. 
	
	pulseIn(3,LOW)



	C. 
	
	digitalRead(3)



	D. 
	
	digitalWrite(3,LOW)




	
	

	
	试题编号：20250901181440485

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：B

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	20.
	Arduino UNO/Nano主控板，下图所示电路，实现了通过按键开关切换高低电平，下列选项中正确的
是？（ ）
[image: 点击放大]

	 
		A. 
	
	该电路为外部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入低电平



	B. 
	
	该电路为外部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入高电平



	C. 
	
	该电路为内部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入低电平



	D. 
	
	该电路为内部上拉电阻电路，按键按下后，引脚6输入高电平




	
	

	
	试题编号：20250901181440537

	
	试题类型：单选题

	
	标准答案：C

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：C

	
	考生得分：4

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、多选题(共5题，共10分)
	21.
	根据有无反馈，将控制系统划分为？（ ）

	 
		A. 
	
	连续控制



	B. 
	
	离散控制



	C. 
	
	开环控制



	D. 
	
	闭环控制




	
	

	
	试题编号：20250901181439370

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：C|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：C|D

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	22.
	下列选项中，关于Serial.begin()描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	该函数的功能是设置串口通信的传输速度



	B. 
	
	当函数的参数为9600时，表示每秒传送9600比特数据



	C. 
	
	该函数的功能是将内容发送到串口



	D. 
	
	该函数的功能是从串口接收数据




	
	

	
	试题编号：20250901181439417

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：B|C|A

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	23.
	关于光敏电阻，下列选项中描述正确的是？（ ）

	 
		A. 
	
	光照越强，阻值越小



	B. 
	
	通常需要串联分压电阻



	C. 
	
	可用于检测环境光强度



	D. 
	
	光敏电阻通常由导体材料制成




	
	

	
	试题编号：20250901181439814

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|C

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	24.
	Arduino UNO/Nano主控板，读取引脚3输入的数字信号，程序pinMode(3,mode);中,参数mode的
值可以是 ？（ ）

	 
		A. 
	
	INPUT



	B. 
	
	OUTPUT



	C. 
	
	INPUT_PULLUP



	D. 
	
	INPUT_PULLDOWN




	
	

	
	试题编号：20250901181439860

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|C

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|B

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	25.
	Arduino C语言，下列选项所示变量名称中，不符合要求的有？（ ）

	 
		A. 
	
	次数



	B. 
	
	switch



	C. 
	
	pinmode



	D. 
	
	2pin




	
	

	
	试题编号：20250901181440233

	
	试题类型：多选题

	
	标准答案：A|B|D

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：A|D

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


三、判断题(共5题，共10分)
	26.
	我们使用的Arduino UNO/Nano主控板，都预先烧录了Bootloader引导程序。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250901181439465

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	27.
	Arduino UNO/Nano主控板的引脚中，具有数字信号输入和输出功能的引脚数量是20个。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250901181439512

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	28.
	晶体三极管的三个引脚，分别为基极、集电极和发射极。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250901181439904

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	29.
	通过H桥电路控制直流电机转动，直流电机的转动方向由电流的方向控制。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250901181439948

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：正确

	
	考生得分：2

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：



	30.
	ArduinoUNO/Nano主控板，Arduino C语言中，整型变量的存储空间是2个字节。（ ）

	 
		正确 
	错误 
	 




	
	

	
	试题编号：20250901181440276

	
	试题类型：判断题

	
	标准答案：正确

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：错误

	
	考生得分：0

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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for (ll'lt i
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for (int j = 1; j < 4; J ++)
if (1% 2)
sum += J;

else

break;
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switch (val) {

case 1:
Serial.print(1l);

case 2:
Serial.print(2):;

case 3:
Serial.print(3):;

default:
Serial.print(4):;
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if (score < 60)
Serial.print(

")
else if (score < 75)
Serial.print ("C");
else if (score < 90)
Serial.print ("B");
else

Serial.print (
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for (int i = 0; 1 < 10; i += 3)
Serial.print(i):;




