全国青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（五级）
测试卷
一、实操题(共1题，每题100分，共100分)
	1.
	任务：编写程序，使用74HC595串口寄存器芯片控制驱动四位数码管，显示自系统开始运行的时间，时间单位为秒。
数组NUM[] 保存的是0~9和'.'二进制形式的数码管显示的段位信息。
const byte NUM[] = {       // 保存0~9和'.'
  0b11111100, 0b01100000, 0b11011010, 0b11110010,
  0b01100110, 0b10110110, 0b10111110, 0b11100000,
  0b11111110, 0b11110110, 0b00000001
};


[bookmark: _GoBack]
