青少年机器人技术等级考试
三级实操考题及评分标准（2021-9月）
1、 实操考题
主题：时间可调自助红绿灯
器件：Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，电位器模块1个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。
任务要求： 
1． 当自助式红绿灯的按钮没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯。
2． 当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯。
3． 当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒。
4． 人行道的通行时间为8秒~12秒，可以通过电位器调整，并将当前的通行时间显示在串口监视器上。
5． 当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过。
6． 当人行道的绿灯还剩余4秒，绿灯快速闪烁的同时，声音提醒。声音提醒的方式选用蜂鸣器模块。
7． 人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器静音。
8． 根据上述要求，绘制流程图。
9． 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
10． 编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕上传备案。
11． 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。

2、 评分组成
实操题总分100分，由三部分组成，分别为：流程图、电路搭设和功能呈现。其中流程图分值20分，电路搭设分值20分，功能呈现分值60分。
3、 流程图评分 -- 总分20分
说明：本程序有多种实现方法，只要效果符合要求即可。编写程序文件命名规则为：DJKS3_身份证号，考试完毕确认考生在考试页面以附件形式上传。
流程图绘制：
1. 【起始框】有且绘制正确（2分）
2. 【输入框】有且绘制正确（2分）
3. 【判断框】有且绘制正确（2分）
4. 【连接线】有闭环（2分）
5. 流程图绘制整齐（4分）
流程图功能：
6. 表达言辞清晰（4分）
7. 表达基本正确（4分）

4、 电路搭设（共20分）
原器件：
1. 装置中包含交通灯模块或LED灯，得4分;
2. 装置中包含按键模块，得4分;
3. [bookmark: _GoBack]装置中包含蜂鸣器模块，得4分;
电路搭设：
4. 电位器模块连接到A0-A5（A7）模拟输入引脚，得4分;
5. 交通灯模块或LED灯正确连接，得4分;
5、 程序功能实现（共60分）
1. 系统通电后，实现当自助式红绿灯的按钮没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯,得5分。
2. 实现当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，得5分。
3. 实现当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，得5分。
4. 实现人行道的通行时间为8秒~12秒，可以通过电位器调整，得10分，该项可通过绿灯闪烁的次数来判断。
5. 实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过，得10分。
6. 实现通过蜂鸣器进行声音提醒。当绿灯快速闪烁时，蜂鸣器发出蜂鸣的声音，得20分。
7. 实现人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，得5分。




