青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（三级）
分数：100.00            题数：1

一、试题说明（共1题，共100分）
1. 

	主题：时间可调自助红绿灯

器件：Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，电位器模块1个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。 



	

任务要求：&nbsp;

(1) 当自助式红绿灯的按钮没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯。

(2) 当按钮被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯。

(3) 当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒。

(4) 人行道的通行时间为8秒~12秒，可以通过电位器调整，并将当前的通行时间显示在串口监视器上。

(5) 当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过。

(6) 当人行道的绿灯还剩余4秒，绿灯快速闪烁的同时，声音提醒。声音提醒的方式选用蜂鸣器模块。

(7) 人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器静音。

(8) 根据上述要求，绘制流程图。

(9) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

(10) 程序编写过程中不得打开库例程和其它程序，如发现，实操成绩按照0分处理。 



	

说明：

请考生在考试结束前，按如下要求提交程序文件：

(1) 将所有程序放在一个文件夹，并将文件夹命名为：DJKS3_身份证号；

(2) 将程序文件压缩为1个文件，“rar或zip”格式，大小5M以下；

(3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。 



	

 

题型：附件题
答案：
难度：一般
试题解析：

