青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（三级）-测评师
一、电路搭设(共1题，每题20分，共20分)
	1.
	电路搭设
原器件： 
（1）装置中包含2个LED灯模块或LED灯；（4分）
（2）装置中包含红外遥控器和红外接收模块；（2分）
（3）装置中包含舵机；（2分）
电路搭设： 
（4）LED灯模块或LED灯和主控板正确连接；（4分） 
（5）红外接受收模块和主控板正确连接；（4分） 
（6）舵机和主控板正确连接。（4分） 
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二、功能实现(共1题，每题80分，共80分)
	2.
	功能呈现
第一部分：流程图评分（共20分） 
流程图绘制： 
（1）【起始框】有且绘制正确；（2分） 
（2）【输入框】有且绘制正确；（2分）
（3）【判断框】有且绘制正确；（2分）
（4）【连接线】有闭环；（2分）
（5）流程图绘制整齐；（4分）
流程图功能： 
（6）表达言辞清晰；（4分）
（7）表达基本正确；（4分）

第二部分  程序功能实现（共60分） 
（1）装置通电启动后，门锁关闭，此时LED_A点亮，LED_B熄灭，舵机处于45度位置；（10分） 
（2）当点击红外遥控器的“1”键时，此时舵机处于135度位置；（10分）  
（3）当点击红外遥控器的“1”键时，LED_A熄灭，LED_B点亮；（10分）  
（4）当点击红外遥控器的“2”键时，此时舵机处于45度位置；（10分） 
（5）当点击红外遥控器的“2”键时，LED_A点亮，LED_B熄灭；（10分） 
（6）当点击红外遥控器其它任一按键时，LED_A和LED_B均点亮。（10分）
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