青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）
一、实操题(共1题，共100分)
	1.
	主题：超声波测距
器件：ATmega328控制板1个，LED灯模块3个，超声波传感器1个，舵机1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。
任务要求： 
（1）本项目由LED灯、超声波传感器、舵机组成；
（2）当障碍物距离超声波传感器30厘米以外时，3盏LED灯处于熄灭状态，舵机角度为0度；
（3）当障碍物与超声波传感器的距离逐渐接近时，随着距离的接近，3盏LED灯被依次点亮（具体距离数值由考生自行决定），期间舵机保持不动；
（4）要求每盏LED灯被点亮时有一个渐变的过程，如第1盏LED灯从熄灭逐渐变为最亮之后，第2盏LED灯才开始逐渐点亮，依次类推，全部LED灯都被点亮；
（5）当全部LED灯被点亮时，舵机角度转动到180度；
（6）当障碍物与超声波传感器的距离逐渐远离时，3盏LED灯被依次熄灭，舵机保持不动；
（7）要求每盏LED灯被熄灭时有一个渐变的过程，如第3盏LED灯从最亮逐渐熄灭之后，第2盏LED灯才开始被逐渐熄灭，依次类推，全部LED灯都被熄灭；
（8）当全部LED灯熄灭时，舵机角度回到0度位置；
（9）超声波传感器函数程序需要考生自行编写，不可调用外部库文件；
（10）可使用任意结构件搭建；
（11）未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明：
请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：
（1）将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号；
（2）将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；
（3）将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。

	 
	(1).DJKS4_500109201006290013.zip

	
	

	
	试题编号：202206081623-sc4

	
	试题类型：附件题

	
	标准答案：

	
	试题难度：较难

	
	试题解析：

	
	考生答案：<a target='_blank' file_upload_host='' href='../fileroot/examgrade/9bda4b8b-33fe-42fc-ab94-abc6d0b91909/2f268be5-b9dd-4e84-874a-688deae350dc/980ad9fb-578d-4b68-9e3d-7bc4150e79a7/uploadfile/DJKS4_500109201006290013.zip'>DJKS4_500109201006290013.zip</a>

	
	考生得分：0

	
	是否评分：未评分

	
	评价描述


[bookmark: _GoBack]
