青少年机器人技术等级考试
三级实操考题及评分标准（2022-12月）
1、 实操考题
主题：模拟雨刷器
器件：ATmega328控制板1个，电位器模块1个，按键模块1个，LED灯模块2个，舵机1个，结构件若干（也可使 用普通电子元器件结合面包板搭建）。
任务要求：
(1) 本项目由电位器、按键、LED灯（分别命名为LED1和LED2）、舵机组成；
(2) 控制板上电，LED1和LED2皆保持熄灭状态，舵机角度为0度；
(3) 按下按键（手不松开），舵机角度在30~150度之间反复摆动；
(4) 当舵机在从30度向150度转动过程中LED1点亮，LED2熄灭；
(5) 当舵机在从150度向30度转动过程中LED1熄灭，LED2点亮；
(6) 此时，使用电位器可以调节舵机摆动的速度；
(7) 松开按键，舵机转到0度，LED1和LED2皆熄灭；
(8) 可使用任意结构件搭建；
(9) 根据要求绘制流程图；
(10) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：
(1) 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS3_身份证号；
(2) 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；
(3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。
2、 评分组成
实操题总分100分，由二部分组成，分别为：电路搭设、功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现分值80分。
[bookmark: _GoBack]1.电路搭设（20分）
元器件：
(1) 装置中包含主控板；（2分）
(2) 装置中包含LED灯2盏；（每盏2分，共4分）
(3) 装置中包含电位器；（2分）
(4) 装置中包含舵机；（2分）
(5) 装置中包含按键；（2分）
电路搭设：
(6) LED灯连接到主控板任意引脚；（2分）
(7) 电位器正确安装在主控板模拟输入引脚上，如A0-A5引脚；（2分）
(8) 舵机安装在主控板任意引脚上；（2分）
(9) 按键安装在主控板任意引脚上。（2分）
2.功能实现（80分）
第一部分：流程图评分（20分）
流程图绘制：
(1) 【起始框】有且绘制正确；（2分）
(2) 【输入框】有且绘制正确；（2分）
(3) 【判断框】有且绘制正确；（2分）
(4) 【连接线】有闭环；（2分）
(5) 流程图绘制整齐；（4分）
流程图功能：
(6) 表达言辞清晰；（4分）
(7) 表达基本正确。（4分）
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第二部分：功能实现评分（共60分）
(1) 主控板上电，2盏LED灯（分别命名为LED1和LED2）保持熄灭状态，舵机置于0度位置；（10分）
(2) 按下按键（不松开），舵机在30~150度之间反复摆动；（10分）
(3) 舵机在从30度向150度转动时LED1点亮，LED2熄灭；（10分）
(4) 舵机在从150度向30度转动时LED1熄灭，LED2点亮；（10分）
(5) 旋动电位器可以改变舵机转动速度；（10分）
(6) 松开按键，LED1和LED2都熄灭，舵机置于0度位置。（10分）

参考程序：
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