青少年机器人技术等级考试
四级实操考题及评分标准（2022-12月）
1、 实操考题
主题：模拟摆头风扇
器件：ATmega328控制板1个，电位器模块1个， 按键模块1个， LED灯模块1个，舵机1个，电机1个，结构件若干（也可使用普通电子元器件结合面包板搭建）。
任务要求： 
(1) 本项目由电位器、按键、LED灯、舵机及电机组成，模拟摆头风扇效果；
(2) 控制板上电，LED灯保持熄灭状态，舵机角度为0度，电机不转动；
(3) 按下按键（按下后手从按键上松开），装置执行（4）~（7）条所描述的任务。
(4) 舵机角度在30~150度之间反复摆动，模拟风扇摆头装置；
(5) 电机开始转动，模拟风扇开始工作；
(6) LED灯保持点亮状态，模拟风扇指示灯；
(7) 旋转电位器调节电机的转速，模拟风扇调节器；
(8) 再次按下按键，舵机转到0度，LED灯熄灭，电机停止转动；
(9) 可使用任意结构件搭建，建议根据以上要求搭建风扇模型（模型结构便于评分时作品的展示，但不作为计分项目）；
(10) 电机程序不可使用库函数；
(11) 未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件：
(1) 将程序放在一个文件夹中，并将文件夹命名为：DJKS4_身份证号；
(2) 将程序文件夹压缩为1个“rar或zip”格式文件，大小5M以下；
(3) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。
2、 评分组成
实操题总分100分，由二部分组成，分别为：电路搭设、功能实现。其中电路搭设分值20分，功能实现分值80分。
1.电路搭设（20分）
元器件：
(1) 装置中包含电位器模块；（2分）
(2) 装置中包含按键模块；（2分）
(3) 装置中包含LED灯；（2分）
(4) 装置中包含舵机；（2分）
(5) 装置中包含电机；（2分）
电路搭设：
(6) 按键模块与控制板正确连接；（2分）
(7) 电位器与控制板模拟输入引脚（A0~A5）正确连接；（2分）
(8) LED灯和控制板正确连接；（2分）
(9) 舵机和控制板正确连接（可使用舵机驱动板）；（2分）
(10) 电机和控制板正确连接（可使用电机驱动板）。（2分）
2、功能实现(80分)
(1) 主控板上电，设备初始化，LED灯熄灭，舵机及电机保持不动；（10分）
(2) 按下按键（按下后需要松开按键）摆头风扇开始工作（如果摆头风扇工作时必须保持按住按键的状态，无法松开按键，则此项不得分）；（25分）
(3) 舵机在30~150度之间反复摆动；（10分）
(4) [bookmark: _GoBack]LED灯点保持点亮状态；（10分）
(5) 旋动电位器可以改变电机转动速度；（10分）
(6) 再次按下按键，LED灯熄灭；（5分）
(7) 舵机重置0度位置；（5分）
(8) 电机停止转动。（5分）
注：本题难点在多次按下按键实现“开/关”状态的切换，如果考生无法实现这一要求但能做到按住按键（不松开）实现摆头风扇的各项要求，松开按键停止效果，则第2项不给分，其他项目可根据实现效果给与相应分数。
