       
青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（四级）
一、电路搭设(共1题，共20分)
	1.
	元器件：
(1)装置中包含LED灯（或元器件）；（4分）
(2)装置中包含红外遥控器；（4分）
(3)装置中包含红外接收模块；（4分）
电路搭设：
(4)LED灯模块（或元器件）与主控板正确连接；（4分）
(5)红外接收模块和主控板正确连接。（4分）

	 
	

	
	

	
	试题编号：202409-R4-01

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：20

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：


二、功能实现(共1题，共80分)
	2.
	(1)实现当点击红外遥控的0键后，LED灯熄灭；（15分）
(2)实现当点击红外遥控的1键后，LED灯50%点亮；（15分）
(3)实现当点击红外遥控的2键后，LED灯100%点亮；（15分）
(4)实现当点击红外遥控的3键后，LED灯全亮闪烁；（20分）
(5)LED灯闪烁时，实现当点击0键后，LED灯熄灭。（15分）

	 
	

	
	

	
	试题编号：202409-R4-02

	
	试题类型：简答题

	
	标准答案：

	
	试题难度：一般

	
	试题解析：

	
	考生答案：

	
	考生得分：74

	
	是否评分：已评分

	
	评价描述：
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