[bookmark: _GoBack]青少年机器人技术等级考试实操题(三级)及评分标准(2025-3月)
实操题及评分标准(共1题，共100分)
1.-、实操考题
主题:智能自助红绿灯(三级)
器件:Atmega328P主控板1块，交通灯模块2个，按键模块1个，蜂鸣器模块1个，舵机1个。以上模块也可使用分立器件结合面包板搭建。
任务要求:自助红绿灯为行人横穿主路时使用，人行道的总通行时间为10秒。为了安全起见，在人行道安装自动栏杆，本项目通过能机来模拟栏杆。具体要求如下
(1)自助红绿灯未启动时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯，蜂鸣器保持静音，舵机旋转至0度，表示栏杆放下;
(2)当人行道按键被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯，黄灯时长2秒;
(3)当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒，舵机旋转至90度，表示栏杆抬起，蜂鸣器保持静音;
(4)当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，同时蜂鸣器发出提示音，提醒行人快速通过;
(5)人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器保持静音，舵机旋转至0度，表示栏杆放下;
(6)根据上述要求，绘制流程图;
(7)未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。
说明:请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1)将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为:DJKS3 身份证号，大小5M以下;
(2)将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传;
(3)程序编写过程中不得打开其它示例程序，如发现，实操成绩按照0分处理。
二、评分组成
1.电路搭设(20分)
元器件:
(1)装置中包含交通灯模块(或元器件);(2分)
(2)装置中包含按键模块(或元器件);(2分)
(3)装置中包含蜂鸣器模块(或元器件);(2分)
(4)装置中包含舵机;(2分)
电路搭设:
(5)交通灯模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)
(6)技键模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)
(7)蜂鸣器模块(或元器件)与主控板正确连接;(3分)
(8)舵机与主控板正确连接。(3分)
2.功能实现(80分)
说明:本程序有多种实现方法，只要效果符合要求即可。编写程序文件命名规则为:DJKS3_身份证号，考试完毕确认考生在考试页面以附件形式上传。








第一部分:流程图(20分)
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流程图绘制:
(1)【起始框】有且绘制正确;(2分)
(2)【输入框】有且绘制正确;(2分)
(3)【判断框】有且绘制正确;(2分)
(4)【连接线】有闭环;(2分)
(5)流程图绘制整齐;(4分)
流程图功能:
(6)表达言辞清晰;(4分)
(7)表达基本正确。(4分)
第二部分:程序功能实现(60分)
(1)系统通电后，实现当自助式红绿灯的按键没有被按下时，主路显示为绿灯,人行道显示为红灯;(5分)
(2)实现当自助式红绿灯的按键没有被按下时，蜂鸣器静音,舵机旋转至0度;(5分)
(3)实现当按键被按下后，主路的绿灯延时2秒后由绿灯经黄灯转换为红灯;(5分)
(4)实现当主路为红灯时，人行道的绿灯点亮并闪烁，闪烁时间间隔为500毫秒;(10分)
(5)实现当人行道绿灯点亮时，舵机旋转至90度;(5分)
(6)实现人行道绿灯正常通行时长为6秒，得5分。可通过LED灯闪烁的次数来判定;(5分)
(7)实现当人行道的绿灯还剩余4秒时，绿灯快速闪烁，闪烁时间间隔为250毫秒，提醒行人快速通过;(10分)
(8)实现通过蜂鸣器进行声音提醒。当绿灯快速闪烁时，蜂鸣器发出蜂鸣的声音;(10分)
(9)实现人行道通行时间结束，人行道红灯点亮，主路绿灯点亮，蜂鸣器静音，舵机旋转至0度。(5分)
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