青少年机器人技术等级考试实际操作试卷（七级）
分数：100  题数：1
一、实操试题(共1题，共100分)
	1.
	主题：视觉捕捉系统
器件：RDK X3主控板，摄像头，视频采集A4样张及相关辅件。
任务要求：在视频采集A4样张上有一个黑色方框，将样张置于摄像头前，通过摄像头检测样张中的黑色方框，为了避免干扰，摄像头采集的图像内容仅限于样张。具体任务要求如下：
(1) 任务装置运行于RDK X3。本地计算机远程登录RDK X3，显示运行结果。
(2) 任务装置的程序实现必须基于ROS。设立两个节点，一个节点从摄像头获取图像数据，另一个节点接收图像数据并进行目标检测。
(3) 程序运行时，将样张置于摄像头前，实现将黑色方框外轮廓边缘以绿色线条标识。
(4) 实现在黑色方框的中间位置，显示红色十字交叉线，表明捕捉黑色方框成功，红色十字交叉线随着黑色方框的移动而移动。
(5) 实操题完成过程中，可参考教材。未作规定处可自行处理，无明显与事实违背即可。

说明：请考生在考试结束前，按照如下要求提交相关文件。
(1) 将程序放在一个文件夹中，压缩为1个“rar或zip”格式文件，并命名为：DJKS7_身份证号，大小5M以下；
(2) 将程序文件通过“上传附件”按钮进行上传。
评分项:
1. 功能实现（100分）
(1) 编程实现2个节点；（20分）
(2) 实现了2个节点间的数据通信；（20分）
(3) 实现了在屏幕上以绿色线条标识黑色方框外轮廓；（30分）
(4) 实现在黑色方框的中间位置，显示红色十字交叉线，红色十字交叉线随着黑色方框的移动而移动。（30分）



